;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
;лл                                                                        лл
;лл  Miles Design Audio Interface Library                                  лл
;лл                                                                        лл
;лл  Sound driver installation message file                                лл
;лл                                                                        лл
;лл  Default selection criteria/examples:                                  лл
;лл                                                                        лл
;лл    .E BLASTER ........ Environment var 'BLASTER' must be present       лл
;лл    .C MVSOUND ........ CONFIG.SYS must contain 'MVSOUND' string        лл
;лл    .A AWEUTIL ........ AUTOEXEC.BAT must contain 'AWEUTIL' string      лл
;лл                                                                        лл
;лл    .NE BLASTER ....... Environment var 'BLASTER' must NOT be present   лл
;лл    .NC MVSOUND ....... CONFIG.SYS must NOT contain 'MVSOUND' string    лл
;лл    .NA AWEUTIL ....... AUTOEXEC.BAT must NOT contain 'AWEUTIL' string  лл
;лл    .ND  .............. Entry cannot be selected as default             лл
;лл                                                                        лл
;лл    .T1  .............. Optional BLASTER Tn, if present, must be 1|3    лл
;лл    .T2  .............. Mandatory BLASTER Tn must be 2|4|5              лл
;лл    .T3  .............. Mandatory BLASTER Tn must be >=6                лл
;лл                                                                        лл
;лл  I/O default derivation:                                               лл
;лл                                                                        лл
;лл    .IOB .............. Derive I/O defaults from BLASTER variable       лл
;лл    .IOD .............. I/O defaults = first driver default entry       лл
;лл    .ION .............. Do not allow manual I/O configuration at all    лл
;лл                                                                        лл
;лл    .IOA .............. Use I/O address only (must appear at end)       лл
;лл    .IOL .............. Suppress high-DMA prompt (must appear at end)   лл
;лл                                                                        лл
;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sblaster.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Выберите этот драйвер для адаптеров Sound Blaster, Sound Galaxy,
Thunderboard или Pro Audio Spectrum. Другие звуковые карты, которые
не поддерживаются напрямую, также могут работать с этим драйвером, если
они обеспечивают аппаратную совместимость Sound Blaster без эмуляции
драйверов или TSR.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5
;and no other "clone" variable exists
;
;Default I/O parms from BLASTER
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOL

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер поддерживает все версии Sound Blaster Pro и
подобные ему адаптеры. Не рекомендуется выбирать его для адаптеров
Sound Blaster 16 или AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sb16.dig]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6
;
;Default I/O parms from BLASTER (I/O address only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Выберите этот драйвер для высококачественного цифрового звука на адаптере
Sound Blaster 16 или AWE32.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[rap10.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.HIGH_DMA_PAIRS

.SPECIAL_TEXT
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во время автоматического обнаружения карты Roland RAP-10
драйвер проверяет, установлен ли для карты RAP-10 адрес ввода-вывода
320H или 330H. Он НЕ проверяет настройки канала DMA или IRQ. Если ваша
карта RAP-10 не настроена для IRQ 9, или каналы DMA 5 и 6
уже используются другой картой в системе, вы ДОЛЖНЫ выбрать
в следующем меню опцию <Пропустить автоматическую настройку и сделать
вручную>, а после этого указать правильные настройки ввода-вывода карты.
В противном случае система может заблокироваться, или во время 
воспроизведения звука вы услышите эффект <ускоренного разговора>.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[proaudio.dig]

;
;Selected by default if CONFIG.SYS contains MVSOUND string
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Благодаря этому драйверу цифровой стереозвук доступен
на всех версиях Media Vision Pro Audio Spectrum. Если вы обнаружили
проблемы, вместо этого нужно выбрать драйвер, совместимый с Sound Blaster.
Если утилиту Media Vision MVSOUND.SYS не загрузить в память,
ваша карта не будет найдена.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[ultra.dig]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
При использовании этого драйвера убедитесь, что утилиты Gravis, 
такие как SBOS, UltraMID или Mega-Em, неактивны. Поддерживается
версия программного обеспечения UltraSound 2.0 и новее.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[jammer.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
New Media Corporation WaveJammer(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Карта WaveJammer от New Media Corporation обеспечивает высокое качество
звука на компьютерах на базе PCMCIA. Выберите драйвер карты
синтезатора Ad Lib (R) Music для воспроизведения с помощью
WaveJammer1 музыки в формате FM.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sndscape.dig]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Выберите этот драйвер, если у вас есть звуковая карта
Ensoniq SoundScape (TM) или подобная ей.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adrv688.dig]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.NAME
ESS Technology ES688 Digital Audio

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер поддерживает системы, оснащенные набором микросхем
ES688 ESS Technology.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[mpu401.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Большинство генераторов MIDI MIDI поддерживают аппаратное обеспечение Roland MPU-401 MIDI
стандарт интерфейса. К ним относятся Roland Sound Canvas, RAP-10,
и совместимые, а также дополнительные дочерние платы для Sound Blaster
16 семей. Устройства MPU-401 обычно предлагают самый высокий уровень
производительности и качества звука, но пользователи Adaptec SCSI
контроллеры могут пожелать выбрать <Пропустить автоматическое обнаружение и настроить
драйвер вручную "в следующем меню, чтобы уменьшить вероятность
Проблемы с обнаружением MPU-401. Если у вас есть Creative Labs AWE-32, вы
вместо этого следует выбрать <Creative Labs AWE-32 (TM) General MIDI>.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sndscape.mdi]

;
;Selected by default if environment contains SNDSCAPE variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E SNDSCAPE
.IOD

.NAME
Ensoniq SoundScape(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Выберите этот драйвер, если у вас есть Ensoniq SoundScape (TM) или совместимый
звуковая карта.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[ultra.mdi]

;
;Selected by default if environment contains ULTRASND variable
;
;Default I/O parms from driver
;

.E ULTRASND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
При использовании этого драйвера убедитесь, что никакие утилиты Gravis, такие как SBOS,
UltraMID или Mega-Em активны. Ваше системное программное обеспечение UltraSound
должен быть версии 2.0 или новее.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbawe32.mdi]

;
;Selected by default if AUTOEXEC contains AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from driver
;

.A AWEUTIL
.IOD

.NAME
Creative Labs AWE-32(TM) General MIDI

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер предлагает генератор MIDI-музыки с широким диапазоном
Карта Creative Labs AWE-32. <Creative Labs Sound Blaster 16 или AWE32>
драйвер должен быть выбран для цифрового звука.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sblaster.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T1 or T3 (or no T 
;specifier), and no other "clone" variable exists (ULTRASND, MVSOUND, etc.)
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T1
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер можно использовать с любой звуковой музыкой, совместимой с Sound Blaster FM
карта синтезатора, которая не полагается на программные TSR для звука
Совместимость Blaster FM. Пользователи более сложных генералов
Карты на основе MIDI должны выбирать драйвер Sound Blaster, только если
возникают проблемы с основным MIDI-драйвером карты, поскольку
Чипсет Sound Blaster OPL-2 не предлагает превосходный звук
качество доступно с более современными устройствами.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T6 or >, and AUTOEXEC does
;not contain AWEUTIL string
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T3
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.NA AWEUTIL
.IOB
.IOA

.NAME
Creative Labs Sound Blaster(TM) 16

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер предназначен для использования с адаптерами Sound Blaster 16, которые
не имеют общих дочерних плат MIDI, таких как Wave
Blaster.

Хотя AWE-32 также может поддерживаться Sound Blaster 16
драйвер, пользователи AWE-32 должны выбрать <Creative Labs AWE-32 (TM)
General MIDI "для оптимального качества звука.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro2.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x00
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Если ваш Sound Blaster Pro является <текущей> моделью, оснащенной Yamaha
Синтезатор OPL-3, или если ваша музыка не звучит правильно с другой
Sound Blaster Pro, вы должны выбрать эту опцию.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[sbpro1.mdi]

;
;Selected by default if BLASTER variable is of type T2, T4, or T5,
;no other "clone" variable exists, and inp(388) == 0x06
;
;Default I/O parms from BLASTER (A only)
;

.E BLASTER
.T2
.NE ULTRASND
.NE SNDSCAPE
.NC MVSOUND.SYS
.IOB
.IOA

.SPECIAL_TEXT
Пользователи ранних версий карты Sound Blaster Pro могут наслаждаться
18-голосная, 2-операторная стереофоническая музыка FM, выбрав этот драйвер.
Однако большинство карт Sound Blaster Pro и их совместимость, в том числе
Sound Blaster 16, используйте более мощный чипсет OPL-3. С этими
более поздние карты, вы должны выбрать <Creative Labs Sound Blaster>
Pro (TM) (новая версия).
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[pas.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x06
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Только пользователи самых ранних плат Pro Audio Spectrum от Media Vision
должен выбрать этот драйвер. Утилита Media Vision MVSOUND.SYS
должны быть загружены в память или ваша карта не будет обнаружена.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[pasplus.mdi]

;
;Selected by default if MVSOUND exists in CONFIG.SYS, and inp(388) == 0x00
;
;No configuration allowed
;

.C MVSOUND.SYS
.ION

.SPECIAL_TEXT
Пользователи Media Vision Pro Audio Spectrum Plus и Pro Audio Spectrum
16 карт должны выбрать этот драйвер. Утилита Media Vision MVSOUND.SYS
должны быть загружены в память или ваша карта не будет обнаружена.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adlibg.mdi]

;
;Selected by default if GOLD variable exists in AUTOEXEC.BAT
;
;Default I/O parms from driver  
;

.E GOLD
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер поддерживает карту музыкального синтезатора Lib Lib Gold в 4-оператор
FM-режим.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[adlib.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер можно использовать с любой совместимой с Ad Lib FM-музыкой
карта синтезатора, которая не полагается на программные TSR для Ad Lib
Совместимость FM. Пользователи более сложных общих MIDI-приложений
карты должны выбирать драйвер Ad Lib только в случае возникновения проблем с
общий MIDI-драйвер карты, как более старый чипсет Lib Lib OPL-2
не предлагает превосходное качество звука, доступное с более современными
устройства.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.NAME
ESS Technology ES688 FM Audio

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер поддерживает системы, оснащенные ES688 ESS Technology
Набор микросхем.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[opl3.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration -- always at $388
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Этот драйвер предназначен для использования со всеми музыкальными синтезаторами Yamaha OPL-3,
включая те, которые не поддерживаются никаким другим драйвером в списке.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[mt32mpu.mdi]

;
;Never selected by default
;
;Default I/O parms from driver
;

.ND
.IOD

.SPECIAL_TEXT
Хотя Roland MT-32 не является General MIDI-совместимым, он использует
Стандарт аппаратного интерфейса MPU-401 для связи с приложениями.
Владельцы MT-32, которые используют контроллеры Adaptec SCSI, возможно, захотят выбрать
параметр <Пропустить автоматическое обнаружение и настроить драйвер вручную> на
следующее меню, чтобы уменьшить вероятность проблем с обнаружением MPU-401.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[tandy.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Tandy 1000-compatible 3-voice music support is available with this driver.
.END_SPECIAL_TEXT

;лллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл

[pcspkr.mdi]

;
;Never selected by default
;
;No configuration allowed
;

.ND
.ION

.SPECIAL_TEXT
Поддержка музыкального сопровождения для внутреннего ПК (1 голос) IBM PC
который предлагает чрезвычайно некачественный синтез музыки.
.END_SPECIAL_TEXT

